## 属性

- 系统将为 EloSetup 安装的每一个触摸屏控制器创建一个“属性”页面，并为预留给控制器的每一个串行端口创建一个“属性”页面，无论该控制器是否存在。 系统将为每个“属性”页面指定一个编号，该编号与检测、清点控制器或端口的顺序有关。 每个“属性”页面中包含从触摸屏控制器和系统中提取的与显示器、触摸屏、控制器和内部驱动程序有关的信息。

### 屏幕信息

> #### 属性 1

> ####

> #### Windows 显示器编号

> - Windows 显示器编号列出的显示器与“Windows 显示器属性”控制面板中的“Windows 显示器”相对应。

> #### 触摸屏类型

> - 触摸屏类型按行销名称列出所使用的 Elo 触摸屏，也就是 Elo 五线电阻触摸屏的名称 AccuTouch

> #### 安装端口

> - “安装端口”用来指示 USB 端口，或列出安装串行触摸屏的 Windows COM 端口。

> #### 控制器型号

> - “控制器型号”列出了控制器的营销型号， 它还列出了控制器内装入的固件的修订版本。

> #### 控制器状态

> - “控制器状态”用来指示“正常工作”，或反映控制器报告的任何错误。

> #### 驱动程序版本

> - “驱动程序版本”列出了串行设备和 USB 设备目前使用的内部驱动程序的版本号。

> 除“视频校正”、“高级”和“用户默认校准”按钮外，APR 属性和其它触摸屏一样。用户默认校准按钮使得您能够将校准重置到原始驱动程序默认模式。

> #### 属性 (APR)

每个“属性”页面还包含一个屏幕信息部分，它有两个功能：

- 鉴别显示器按钮用来显示该“属性”页面的相关显示器上的 Elo 徽标，每触摸一下该按钮大约显示一秒钟。

- EloVA 图标只用来启动与当前“属性”页面相关的显示器的视频校正程序。 如果只希望校正单个显示器，可使用“属性”页面运行 EloVA，这样可以避免在多显示器应用程序中校正所有的显示器。

> 如果尚未安装为触摸屏控制器保留的串行端口，则相关“属性”页面的“屏幕信息”部分只包含 Windows COM 端口的编号， 不会显示“屏幕”配置图标。

> 每个“属性”页面还包含一个高级部分。

> “高级”页面包含“选项”和“按住时触发右键单击”两部分。 “选项”部分包括：

- 显示鼠标右键工具，用来启动该显示器的这一功能。 有关此功能的完整介绍，请参阅鼠标右键。
- 禁用触控功能，选中后会禁止向 Windows 发送此触摸屏的触摸信息。 还可以使用工具托盘实用程序激活此功能。 禁用触控功能不会影响标准的鼠标操作。

> ### 按住时触发右键单击

> “按住时触发右键单击”是 4.20 版本中的一项新增功能。 此功能以一种全新的有效方式实现了触摸屏的右键单击操作，且无需运行鼠标右键工具。 如果用户触摸屏幕后保持触摸状态，并在右键单击延迟超时时段过后继续停留在右键单击区域内，屏幕上就会产生右键单击事件。 利用右键单击延迟时段，用户可以正常执行其它触摸屏操作。如果用户用手指触摸屏幕并按住不动，该位置上会出现一个动画时钟，随着动画时钟上时间的流逝，时间结束时该位置上就会产生右键单击事件。

> - 启用“按住时触发右键单击”：选中时为该屏幕启用这一功能，取消选中则禁用该功能。

> - 应用到所有触摸屏：选中后，按下“应用”或“确定”按钮，当前值即应用到所有触摸屏。

> - 右键单击延迟：定义右键单击的延迟时间值，以毫秒为单位。 利用右键单击延迟时段，用户可以正常执行其它触摸屏操作。
> - 右键单击区域：在此区域内触摸屏幕会产生右键单击事件。 定义这一区域，是为了方便用户在较大的区域内灵活地触摸屏幕。

> 注意：

> o 仅当处于“鼠标仿真”触摸模式时，才能启用“按住时触发右键单击”功能。

> o 启用“按住时触发右键单击”功能时，“拖动延迟”值将被设置为最小值 25 毫秒。

#### “属性 2”选项卡

> ####

> 主页 | 属性