# 安装驱动程序

## 硬件

安装之前，必须先为驱动程序配置触摸屏控制器。通常情况下，XP 通用驅動程序包(Elo Universal Driver Package)会自动安装与控制器相兼容的驱动程序。对控制器的要求：

### 串行

- 串行控制器必须符合以下最低要求：
  - 波特率 - 9600 波特。
  - 数据格式 - SMARTSET
  - 最好能在触摸屏控制器与计算机之间建立完善的通讯连接，但并不强制要求这一点。控制器通过“双线”（接收数据 RxD 和信号地 Gnd）配置也是可以与该驱动程序进行交互作用。双线连接的一些后果：
    - 安装期间，无法对串行端口上的控制器进行自动检测
    - “控制面板”的“属性”页面上不会记录控制器信息

### USB

- 安装前不需要事先配置 USB 控制器。
- Elo 的 USB 控制器与人机接口设备 (HID) 兼容。 Windows 2000/XP 和 Windows Vista 操作系统的原始 HID 驱动程序为 Elo 触摸屏控制器提供了最基础的支持。装有 USB 触摸屏控制器的 Elo 触摸显示器将利用这些原始 HID 驱动程序提供以下有限的操作。如果不安装下一部分介绍的软件，控制器的操作会受到限制：
  - 鼠标光标会响应触摸操作，在显示屏上移动但光标位置与触摸的位置会有差异
  - 在显示屏上移动的方向取决于触摸屏的方向以及控制器和驱动程序中设置的默认值
  - 触摸屏幕时听不到“嘟嘟声”
  - 不提供配置驱动程序操作的控制面板应用程序。

### 软件

安装驱动程序文件时，需要考虑很多选项。本部分将介绍安装驱动程序的几种常用方法。欲了解本部分中没有介绍的情况，请联系咨询 Elo 应用程序设计部门。

#### · 从 Windows 操作系统中安装

- 单显示器、串行控制器
  - 使用 Run EloSetup 选项运行自解压压缩文件，将文件解压
  - 将自动运行 EloSetup。
  - 选择安装 ELO XP 通用驱动程序包的默认语言

选择 ELO 触摸控制界面的显示语言，如果需要改变，你将需要重新安装与该语言相匹配的操作系统语言包；通常情况下，ELO 触控安装程序会自动侦测并安装与操作系统语言一致的语言包。

ELO XP 通用驱动程序包将支持有以下八种语言：英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、日语、简体中文和繁体中文。

- 选中“安装串行触摸屏驱动程序”复选框。

- 浏览并接受许可协议
- 如果触摸显示器的串行电缆与计算机相连且串行电缆通讯连接正常，请选中“自动检测 Elo 设备”。如果希望稍后连接串行电缆，请勿选中“自动检测”复选框。进入下一屏幕。

- ELO 触控安装程序将显示所有检测到的串行端口的列表。如果在上一屏幕中选中了自动检测复选框，且触摸屏的串行电缆与计算机相连，应在列表中选中您选择的 COM 端口。如果确认选择无误，单击“下一步”进入下一屏幕。
- 您选择的 COM 端口将显示在此屏幕的窗口中。在安装驱动程序文件之前，这是更改所选 COM 端口的最后一次机会。使用“上一步”按钮，可以更改先前所做的选择。单击“下一步”，完成驱动程序文件的安装。
- 根据目前安装的驱动程序修订版本的不同，Windows 可能会向您发出通知：“目前安装的软件尚未通过 Windows 徽标测试...”。选择“继续运行”继续安装。如果有在“控制面板”>“系统”>“硬件”>“设备管理器”>“驱动程序签名”中事先更改“驱动程序签名选项”中的选择，则安装时就不会出现该消息。
- “安装结束”屏幕出现后，您如果选择“校准 ELO 触摸屏显示器”则在点击下一步的时候，立即运行校准程序（Elo 视频校正程序 EloVA），也可以留待稍后运行。如果选择暂时不运行该程序，稍后可以使用“Elo 控制面板”应用程序运行它。

- 单显示器、USB 控制器
  - 使用 Run EloSetup 选项运行自解压压缩文件，将文件解压。
  - 将启动 EloSetup。选中“安装 USB 触摸屏驱动程序”复选框。
  - 浏览并接受许可协议。
  - 将安装驱动程序文件。 “安装结束”屏幕出现后，您如果选择“校准 ELO 触摸屏显示器”则在点击下一步的时候，将立即运行校准程序（Elo 视频校正程序 EloVA），也可以留待稍后运行。如果选择暂时不运行该程序，稍后可以使用“Elo 控制面板”应用程序运行它。

- 多显示器、串行控制器
  - 遵循上面介绍的 单显示器、串行控制器的一般安装过程，自动检测或选择即将使用的所有串行端口。
  - 将安装驱动程序文件。 “安装结束”屏幕出现后，您如果选择“校准 ELO 触摸屏显示器”则在点击下一步的时候，将立即运行校准程序（Elo 视频校正程序 EloVA），也可以留待稍后运行。如果选择暂时不运行该程序，稍后可以使用“Elo 控制面板”应用程序运行它。首次运行 EloVA 时，它会尝试校准安装的所有控制器和/或串行端口。按键盘上的 Esc 键，可以终止或跳过某个显示器的校准过程，也可以让程序自行运行到超时（进度条到达最大点即表示超时）。

多显示器、USB 控制器

- 遵循上述 单显示器、USB 控制器安装过程。
- 将安装驱动程序文件。 “安装结束”屏幕出现后，您如果选择“校准 ELO 触摸屏显示器”则在点击下一步的时候，将立即运行校准程序（Elo 视频校正程序 EloVA），也可以留待稍后运行。如果选择暂时不运行该程序，稍后可以使用“Elo 控制面板”应用程序运行它。首次运行 EloVA 时，它会尝试校准安装的所有控制器和/或串行端口。按键盘上的 Esc 键，可以终止或跳过某个显示器的校准过程，也可以让程序自行运行到超时（进度条到达最大点即表示超时）。程序将继续运行，直到完成所有控制器和/或端口的校准。

- 多显示器、串行控制器和 USB 控制器
  - 使用 Run EloSetup 选项运行自解压压缩文件，将文件解压
  - 将启动 EloSetup。选中“安装串行触摸屏驱动程序”和“安装 USB 触摸屏驱动程序”这两个复选框。
  - 浏览并接受许可协议
  - 该程序显示为单个/多个串行控制器的安装程序，但也会安装 USB 文件。
  - 将安装驱动程序文件。 “安装结束”屏幕出现后，您如果选择“校准 ELO 触摸屏显示器”则在点击下一步的时候，将立即运行校准程序（Elo 视频校正程序 EloVA），也可以留待稍后运行。如果选择暂时不运行该程序，稍后可以使用“Elo 控制面板”应用程序运行它。首次运行 EloVA 时，它会尝试校准安装的所有控制器和/或串行端口。按键盘上的 Esc 键，可以终止或跳过某个显示器的校准过程，也可以让程序自行运行到超时（进度条到达最大点即表示超时）。程序将继续运行，直到完成所有控制器和/或端口的校准。

#### · 无提示安装

也可以使用命令行、批处理文件等，以有人值守或无人值守方式运行该驱动程序的 EloSetup 程序。例如：

使用下面的命令以无提示方式安装 USB 控制器
EloSetup /iu /s

使用下面的命令以无提示方式在 COM1 上安装串行控制器
EloSetup /is /P:1 /s

要查看此安装方法的所有选项，请使用 EloSetup /h 运行 EloSetup。

#### 添加其它串行控制器

> 在“控制面板”的“添加/删除程序”中找到 Elo 项目，单击更改选项。

#### 更改串行端口

要更改串行端口，请在“控制面板”的“添加/删除程序”中找到 Elo 项目，然后单击更改选项。

#### · 添加其它 USB 控制器

- 如果已安装 Elo USB 设备，请将触摸显示器的 USB 电缆插入计算机，然后运行 EloVA 校准触摸显示器。
- 如果没有 Elo USB 设备与系统相连，请在“控制面板”的“添加/删除程序”中找到 Elo 项目，然后单击更改选项。

> 主页 | 安装驱动程序