# 使用校准 API 保存触摸屏的校正数据

Elo 为视频校正提供了一个标准的校准实用程序。 CALIBRATION 用来将 Elo 坐标系下的触摸数据转换成 Windows 虚拟坐标系下的数据。

驱动程序使用下面的方程，可以将 Elo 坐标系中的原始触摸坐标点转换成 Windows 屏幕坐标系中的点。

校正方程如下

Xcal = a + m*Xuncal,

其中

Xuncal 是 Elo 坐标系下的数据

Xcal 是 Windows 坐标系下的数据

m = nScrDx / nEloDx

"a" 是 X 偏移值

nScrDx = 使用 Windows 虚拟坐标表示的目标间的距离

nEloDx = 使用 Elo 坐标表示的目标间的距离。

如果希望通过网络或在其它一些位置上保存校准数据，稍后再使用一组常用的数据配置触摸屏，该功能非常实用。

要获取驱动程序当前的校准数据，请使用 EloGetCalibrationData；要更改数据，请使用 EloSetCalibrationData

主页