# 控制面板（Elo 鼠标属性）

使用控制面板 (CP) 应用程序，可以对驱动程序进行配置，使之满足应用程序的需要，并为用户提供系统信息和诊断信息。

控制面板上有五个或五个以上选项卡，下面将分别介绍每一个选项卡。

## 常规

- 打开“控制面板”后，会显示“常规”显示卡。此时可以在此选项卡上启动视频校正程序 EloVA ，也可以选择下面介绍的其它选项卡。

## 模式

- 使用“模式”选项卡，可以选择触摸屏的工作模式，还可以配置桌面的外观和功能。要想使“模式”选项卡上的全部选择生效，必须单击对话框底部的“应用”按钮。

> ### 鼠标键仿真模式

> > 通过单击相应的单选按钮，可以选择此模式。

> > #### 触摸屏幕时触发单击

> > - “触摸屏幕时触发单击”会在接触到触摸屏的瞬间发出鼠标按下/松开消息。用户的手指必须先离开触摸屏，系统才能识别任意位置上发生的新的触摸事件。处于此模式时，不能在屏幕上“拖动”光标或选定的对象。

> > #### 离开屏幕时触发单击

> > - 启用“离开屏幕时触发单击”后，离开屏幕时，系统会在接触屏幕的最后一瞬间发出鼠标按下/松开消息。在屏幕的多个对象上拖动时，既不会突出显示，也不会选中这些对象，除非在触及对象时发生离开事件。

> #### 鼠标仿真（拖动与双击）

> - 在接触时发出鼠标按下消息。
> - 在初次接触对象时选中对象。
> - 在屏幕上拖动选定的对象。
> - “拖动延迟”滑动条用来设定拖动的响应时间。
> - 离开时发出鼠标松开消息。
> - 接连两次触摸屏幕上的同一位置，即双击对象。
> - 实现双击所需的速度与使用鼠标双击的速度相同。
> - 双击速度可以使用“鼠标属性”控制面板设置（“鼠标属性”>“鼠标键”>“双击速度”）。
> - “双击区域”在屏幕上每一个可以单击的图标或对象周围形象地设置了一个区域，该区域内发生的双击将被 Windows 视为双击事件。 “双击区域”选项卡中显示的带边框正方形的大小，就是 Windows 采用的实际双击区域大小。按正方形旁边的相应箭头，可以增大或缩小正方形的尺寸。注意，双击区域的尺寸与屏幕分辨率无关，必须为每位用户分别定义。

> #### 选项

> - “选项”用来配置与触摸屏有关的各种桌面功能。要激活所选的各功能，必须单击选项卡底部的“应用”按钮。
> - 隐藏箭头鼠标指针用来关闭标准的鼠标光标。
> - 左手使用鼠标用来交换标准的鼠标左右键任务。
> - 显示工具托盘实用程序用来激活 Windows 任务栏上的工具托盘实用程序。有关此功能的完整介绍，请参阅工具托盘。

> ### 鼠标键仿真模式 (APR)

如上所述，除离开屏幕时触发单击外，APR 的“模式”选项是一样的。该选项不可用。

APR 不支持“按住时触发右键单击”功能。

## 声音

> ##

- 每当发生有效的触摸时，“声音”选项卡都会向系统扬声器发送单频音调或“嘟嘟声”。
- 安装驱动程序后，默认情况下启用嘟嘟声。在该选项卡上取消选中“触摸时响起嘟嘟声”复选框，即可关闭该功能。
- 利用触摸屏、鼠标或键盘上的箭头键移动此选项卡上相应的滑动条，可以调整频率（音调）以及嘟嘟声的持续时间。
- 单击“应用”按钮后，对此选项卡上的设置所做的更改或选择即生效。

## 属性

- 系统将为 EloSetup 安装的每一个触摸屏控制器创建一个“属性”页面，并为预留给控制器的每一个串行端口创建一个“属性”页面，无论该控制器是否存在。系统将为每个“属性”页面指定一个编号，该编号与检测、清点控制器或端口的顺序有关。每个“属性”页面中包含从触摸屏控制器和系统中提取的与显示器、触摸屏、控制器和内部驱动程序有关的信息。

### 屏幕信息

> #### 属性 1

> ####

> #### Windows 显示器编号

> - Windows 显示器编号列出的显示器与“Windows 显示器属性”控制面板中的“Windows 显示器”相对应。

> #### 触摸屏类型

> - 触摸屏类型按销售名称列出所使用的 Elo 触摸屏，也就是 Elo 五线电阻触摸屏的名称 AccuTouch

> #### 安装端口

> - “安装端口”用来指示 USB 端口，或列出安装串行触摸屏的 Windows COM 端口。

> #### 控制器型号

> - “控制器型号”列出了控制器的销售型号，它还列出了控制器内装入的固件的修订版本。

> #### 控制器状态

> - “控制器状态”用来指示“正常工作”，或报告控制器的任何错误。

> #### 驱动程序版本

> - “驱动程序版本”列出了串行设备和 USB 设备目前使用的内部驱动程序的版本号。

> 除“视频校正”、“高级”和“用户默认校准”按钮外，APR 属性和其它触摸屏一样。用户默认校准按钮使得您能够将校准重置到原始驱动程序默认模式。

仅当对触摸屏进行校准时，触摸屏属性中才会出现视频校正和高级这两部分。

每个“属性”页面还包含一个视频校正部分，它有两个功能：

o 鉴别显示器按钮用来显示该“属性”页面的相关显示器上的 Elo 徽标，每触摸一下该按钮相应的显示器将显示 ELO 徽标大约一秒钟。

- EloVA 图标只用来启动与当前“属性”页面相关的显示器的视频校正程序。如果只希望校正单个显示器，可使用“属性”页面运行 EloVA ，这样可以避免在多显示器应用程序中校正所有的显示器。

> “光束”选项卡和“声音”选项卡仅出现在 CarrollTouch 屏幕（4000 和 4500）中，连续监控 IR 光束的状况并报告任何问题。

> “高级触摸”选项卡
> “高级光束”选项卡

> - 启用封闭光束监控。启用或禁用光束状况监控。
> - 失败消息日志记录到文件。选中此复选框可以将以后的任何光束失败消息写入指定文件：
>   "C:\EloDiags.log"
> - 触发消息前的时间，以秒为单位。检测到光束失败后显示或记录错误消息前的秒数。例如，如果用户将他的手放在屏幕上一段具体的时间，这样就可以消除错误警报。
> - 报告失败前失败的光束数目。输入生成失败消息前失败光束的最小数量。
> - 失败光束消息持续时间。输入将在屏幕上显示的失败消息的秒数。（消息的持续时间）。如果问题没有更正，则该消息会再次出现。

> “高级声音”选项卡
> 此选项卡仅出现在那些有单独内置蜂鸣器的 CarrollTouch 屏幕中。此功能可用于屏幕位置与主机有一段距离时提供触摸音频反馈。与主页上的“声音”选项卡类似，使用此选项卡可以配置蜂鸣器的声音特性。

> - 触摸时显示器扬声器响起嘟嘟声。启用/禁用内部蜂鸣器。
> - 音调- 调整触摸嘟嘟声的音调。
> - 持续时间- 设置触摸嘟嘟声的持续时间。
> - 触摸此处测试嘟嘟声区域。测试当前设置而不更改与控制面板的设置。要使任何更改生效，请单击应用按钮。

> 如果尚未安装为触摸屏控制器保留的串行端口，则相关“属性”页面的“屏幕信息”部分只包含 Windows COM 端口的编号，不会显示“屏幕”配置图标。

> 每个“属性”页面还包含一个高级部分。

> “高级”页面包含“选项”和“按住时触发右键单击”两部分。 “选项”部分包括：

- 显示鼠标右键工具，用来启动该显示器的这一功能。有关此功能的完整介绍，请参阅鼠标右键。
- 禁用触控功能，选中后会禁止向 Windows 发送此触摸屏的触摸信息。还可以使用工具托盘实用程序激活此功能。禁用触控功能不会影响标准的鼠标操作。

> ### 按住时触发右键单击

> “按住时触发右键单击”是 4.20 版本中的一项新增功能。此功能以一种全新的有效方式实现了触摸屏的右键单击操作，且无需运行鼠标右键工具。如果用户触摸屏幕后保持触摸状态，并在右键单击延迟超时时段过后继续停留在右键单击区域内，屏幕上就会产生右键单击事件。利用右键单击延迟时段，用户可以正常执行其它触摸屏操作。如果用户用手指触摸屏幕并按住不动，该位置上会出现一个动画时钟，随着动画时钟上时间的流逝，时间结束时该位置上就会产生右键单击事件。

> o 启用“按住时触发右键单击”：选中时为该屏幕启用这一功能，取消选中则禁用该功能。

> o 应用到所有触摸屏：选中后，按下“应用”或“确定”按钮，当前值即应用到所有触摸屏。

> - 右键单击延迟：定义右键单击的延迟时间值，以毫秒为单位。利用右键单击延迟时段，用户可以正常执行其它触摸屏操作。
> - 右键单击区域：在此区域内触摸屏幕会产生右键单击事件。定义这一区域，是为了方便用户在较大的区域内灵活地触摸屏幕。

> 注意：

> o 仅当处于“鼠标仿真”触摸模式时，才能启用“按住时触发右键单击”功能。

> o 启用“按住时触发右键单击”功能时，“拖动延迟”值将被设置为最小值 25 毫秒。

#### “属性 2” 选项卡

> ####

## 关于

> “关于”选项卡提供了“控制面板”的版本（与驱动程序版本有关），还提供了指向以下内容的链接：

> - 驱动程序附带的 Readme 文档。
> - 用户手册
> - Elo 网站

> 主页 | 控制面板（Elo 鼠标属性）