# 视频校正（校准）

视频校正又称作视频校准，其目的是为了确保鼠标光标在触摸屏幕的触控位置上显示。

Elo 使用三点校准序列，它能校准任意方向 X 轴或 Y 轴的触摸屏，横向或纵向模式均可。

触摸屏经过校准后，会在每次重新启动系统后自动进入就绪状态。

> ## 启动选项

> 可使用六种不同的方法启动视频校正程序：

> 1. 在安装期间选中相应复选框，系统会在安装结束后自动运行校正程序。
> 2. 使用“Elo 控制面板”应用程序启动，方法是选择“常规”选项卡，然后单击校正程序图标。
> 3. 使用“Elo 控制面板”应用程序启动，方法是选择具体显示器的“属性”选项卡，然后单击校正程序图标。
> 4. 单击显示屏右下角 Windows 任务栏中的 Elo 图标，然后在对话框列表中选择视频校正选项。
> 5. 双击显示屏右下角 Windows 任务栏中的 Elo 图标。该操作会显示“Elo 控制面板”应用程序，随后可通过上面列出的选项二或三运行校正程序。
> 6. 在 Windows 命令行或 \Windows\System32 目录下直接运行 EloVa.exe。
> 7. 直接通过应用程序调用 EloVa.exe。

> ## 运行校正程序

> 使用上述某个选项运行 EloVA 时，在三个目标出现时触摸这些目标。

> 系统随后会提示您触摸屏幕上不同的点，以确保光标出现在触摸位置上。如果光标出现在触摸位置上，单击绿色箭头。如果光标没有出现在触摸位置上，单击蓝色弧形箭头，随后将再次运行校正程序。

> 如果正在使用多个显示器，校正程序将在各个显示器上分别运行。如果其中的某个显示器不是触摸显示器，请按键盘上的 Esc 键，校正程序会跳到下一个显示器，或者等待该程序自行超时（进度条结束即表示程序超时）。

## 横向/纵向模式

可使用横向或纵向中的任一种模式运行 EloVA 。

### 多显示器扩展桌面的特殊合并

特殊的多显示器合并生成的扩展 Windows 桌面可能无法被 EloVA 程序内置的默认视频分辨率识别。鉴于此原因，可使用辅助文件 EloVideo.txt 补充默认值。如果目前运行的扩展桌面的多显示器分辨率不是标准显示器分辨率的整数倍，可能会在校准所有显示器时遇到困难。有关此文件的获得途径和详细使用说明，请联系 Elo 应用程序设计部门。

### 屏幕上的目标位置

在显示器上安装触摸屏后，如果看不到待校准的触摸目标，可以在辅助文件中定义目标的位置。

各显示器的目标位置可以在配置文件 EloTarget.conf 中定义。有关此文件的获得途径和详细使用说明，请联系 Elo 应用程序设计部门。

### 电容式触摸屏的视频校正

电容式触摸屏的视频校正过程不同于标准 Elo 视频校正过程。使用上述某个选项运行 EloVa 时，屏幕上会出现标准视频校正的触摸对象窗口。触摸第一个对象后，屏幕会相应改变，告知用户不要触摸屏幕。

初始化完成后，用户应触摸屏幕。此时系统正在收集数据。继续触摸屏幕，直到出现告知信息为止。

出现其余 3 个 对象时，请遵循相同的步骤。

确认校正过程，方法是触摸屏幕上的不同位置，确保鼠标出现在触摸位置上。如果光标出现在触摸位置上，单击绿色箭头。如果光标没有出现在碰触的位置上，单击蓝色箭头，将再次运行校正程序。

如果正在使用多个显示器，校正程序将在各个显示器上分别运行。如果其中的某个显示器不是触摸显示器，请按键盘上的 Esc 键，校正程序会跳到下一个显示器，或者等待该程序自行超时（进度条结束即表示程序超时）。

出廠時經過了校準。無需視訊校正或校準。

主页 | 视频校正（校准）