## Elo 鼠标右键工具 (RMBT)

使用“鼠标右键”工具，可以在屏幕上模拟鼠标右键单击事件。

运行此应用程序时，桌面上的一个小窗口中会显示常见的双键鼠标。 RMBT 最初显示时，左键成阴影状态，说明左键处于激活状态。 触摸桌面或某应用程序后，将产生左键单击事件，该单击事件与“控制面板”中的“鼠标键”设置相符。

触摸 RMBT 后，阴影会切换至鼠标右键位置，表示鼠标右键处于激活状态。 此时触摸运行 RMBT 的显示器，会产生右键单击事件。

通常情况下，右键操作会激活某些功能的新的对话框，与鼠标右键单击操作类似。 此时触摸该对话框，或碰触触摸显示器上的任何位置，会产生左键单击事件。 与此同时，RMBT 中的鼠标键阴影将切换回左键位置。

触摸 RMBT 使之切换到右键状态后，再次触摸 RMBT 将激活一个菜单，该菜单可用来：

- 启动“Elo 控制面板”（Elo 触摸屏属性）
- 关闭右键实用程序
- 使用鼠标在 RMBT 上单击右键，也可以激活此菜单

可以将 RMBT 拖动到桌面的任何位置上，方法是触摸 RMBT 并按住片刻，直到出现交叉箭头为止。 也可以使用标准鼠标拖动 RMBT。

RMBT 的大小无法调整。

使用“Elo 控制面板”>“属性”选项卡，可以为每个触摸显示器运行 RMBT。

每个触摸显示器只能有一个激活的 RMBT。

主页