## 边缘加速工具 (EAT)

使用“边缘加速”工具，可以配置向触摸屏边缘移动光标时的光标加速功能。 “边缘加速”是一项特殊功能，它允许向边缘方向触摸屏幕 。

在 Program Files> EloTouchsystems 文件夹中，可以启动 EAT（即 EloAccel.exe）。

下图显示了带有边缘加速矩形边界的全屏图像和光标加速配置对话框，后者用来显示边缘加速的配置参数。

可配置的参数包括：

- 光标加速值。 该加速值可设置为 0-10 中的某个值，其中 1 代表不加速。
- 边缘加速矩形边界的大小。
- 边缘加速矩形边界的位置
- 启用边缘加速功能

光标一旦超出矩形边界，即会获得加速。

可使用两种方法配置这些参数：使用鼠标调整矩形边界的大小或移动其位置；在对话框中直接输入数值。 在“光标加速”对话框中更改设置后，单击“应用”按钮，更改即生效。

除非运行相应的命令行选项更改设置，否则上述操作将应用到所有触摸显示器。 要查看可用的选项，请使用 EloAccel /h 运行 EloAccel。

主页