# 卸载驱动程序

- 使用“控制面板”中的“添加/删除程序”功能
  - 打开“控制面板”
    - 单击“开始”，移动到“设置”上，单击“控制面板”
  - 双击“添加/删除程序”图标
    - 在某些计算机上，要稍候片刻才会出现程序列表
  - 单击 “Elo Universal Driver”项
  - 单击“更改/删除”按钮

o 单击“是”按钮

- Elo 驱动程序将被删除。不需要重新启动计算机。
- 出现“完成”按钮时单击该按钮。

- 使用命令行或批处理文件运行 EloSetup /U。有关详细信息，请参阅安装驱动程序、软件，无提示安装 。

卸载驱动程序之后，下列注册表键仍会存在：

- Secondary 注册表文件夹和键值（请参阅本文档的注册表项 部分）
- Primary 注册表项的 USB 部分。有关 USB 注册表项的位置，请参阅本文档的注册表项部分 。只有 Vid_04e7&Pid_#### 文件夹为 Elo 注册表项。

为便于重新安装，卸载驱动程序后，下面的文件夹仍保持不变。

> \Program Files\Elo TouchSystems\Elo Universal Driver 4xx

## 禁用驱动程序

> ### 禁用触控功能

使用工具托盘图标，可以快速方便地禁用触控功能。如果 Elo 图标不在（显示屏右下角的）工具托盘中，请参阅下面介绍的启用工具托盘图标部分。

- 单击（显示屏右下角）工具托盘中的 Elo 图标
  - 随即显示“Elo 触摸屏属性”列表
- 单击禁用触控功能
  - 触控功能被禁用
- 可使用同样的方法重新启用触控功能
  - 这是一项切换功能（启用/禁用）

在工具托盘中显示 Elo 图标：

- 请参阅本文档中的工具托盘 部分。

主页 | 卸载驱动程序